(4**·**102)+(1.4**·**102) (2.3**·**105)+(2.5**·**104)